高频牙科X射线机参数

1.电源适配器输入：100-240V AC

50/60Hz1A输出：16.8V1A X 射线管高压：60KV

2★. X射线管电流：1mA 总过滤：1.8mmAL 靶面角：12°

3★.可加载时间：0.1-2.5s

4★.工作频率：30-100KHZ高频球管寿命：平均2万小时

5.工作形式：间歇加载连续运行焦皮距：100mm+10mm线野限制直径：50mm

6.锂电池容量：16V6A/2600mAh整机重量：2.1Kg

7.加载泄露辐射：<0.25mGy/ h （国家标准）