牙科低压电动马达参数

1、供水方式：自供水、外接生理盐水冷却（ --无菌冷却 ）

2、转速范围：100---40000转/分钟

3、马达参数：扭矩2.5N.CM，抖动0.02mm、噪音<45dB

4、工作温升：<8℃（安全防护不烫手）

5、插电即用：无需外接水气管线，故障自诊+保护系统

6、供应电压：BF型电气安全设计，90-260V宽电压设计，频率：50/60HZ

7、马达类型：直流无刷电机，含内喷水装置、高光LED灯（色温5000-5500K）

8、冷却系统：内置风冷系统，高效冷却、防烫伤，保护医患安全、提升设备寿命

9、接口标准：符合ISO3964国际标准（YY1012）

10、多功能脚踏：程序切换、正/反转、水开关控制、无级变速控制

11、操控面板：7坟TFT真彩液晶触控显示屏+触控程序设置调节系统

12、功能模式：1:5\1:1\1:4.2三种模式，可全面替代气动涡轮高低速手机临床治疗

13、马达规格：重量72g、直径¢21.7mm

14、消毒方式：马达可承受135℃高温高压灭菌

15、质保时间：36个月