参数要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 名称 | 数量 | **单位** | **参数要求** |
| 1 | 防暴头盔 | 6 | 顶 | 1、符合《GA294-2012警用防暴盔》相关标准；  2、材质：壳体工程塑料，缓冲层为泡沫加软质吸能材料，面罩为PC材料且经防雾处理；  3、结构：壳体+缓冲层+衬垫+佩戴装置+面罩+护颈组成；  4、面罩透光率：≥90.4%；  5、该产品应通过公安部特种装备质量监督检验中心检验，符合公安部012采购目录单位。 |
| 2 | 警用催泪喷射器 | 15 | 支 | 1、符合《GA884-2010警用催泪器》相关规定；  2、结构：由罐体、袋阀组件、催泪器溶液、喷射组件和保护帽组成；  3、成份：CS；含量：3%-5%，50ML±2ML；  4、喷射距离：≥3m；  5、喷射时间：≥4s；  6、外观颜色：外观为圆柱形，罐体印制白色标识及文字，正面为警徽图案和“警察”、“POLICE”、“催泪喷射器”标志，罐底标注生产日期、失效日期，罐体背面下端激光雕刻或印制产品编号；警徽图案符合GA 244-2000《人民警察警徽技术标准》规定；  7、保质期：3年；  8、该产品应通过公安部特种装备质量监督检验中心检验，符合公安部012采购目录单位。 |
| 3 | 防暴钢叉 | 5 | 根 | 1、执行标准：Q/SD09-2015《YC SD-S1B型钢叉》  2、材质：主杆、缩杆、叉头采用不锈钢管制成；  3、尺寸：主杆直径32mm±5mm，缩杆直径25mm±5mm，叉头钢管直径22mm±2mm，叉头外圆直径为450mm±20mm，工作长度≥2000mm，携行长度≤1300mm；  4、重量：≤2.0kg；  5、可靠性：伸缩自锁1000次后，钢叉能正常使用；  6、锁合可靠性能：伸缩钢叉处于工作状态时，手柄与叉头部在1000N的轴向静压力下，锁合装置、连接处不出现脱锁、缩杆现象；  7、叉头张力性能：在叉头两开口端头施加500N的张力，叉头不应出现扭曲变形；叉头与缩杆之间的连接处不出现裂纹、断裂现象；  8、抗折弯能力：200N； |
| 4 | 警用抓捕器 | 2 | 根 | 1、符合《GA/T 1145-2014警用约束叉》、《Q/JSJA01-2016防暴钢叉》有关要求  2、材质：不锈钢管；  3、最大长度1950mm,缩短约1200mm；  4、前端圆弧直径：210mm。 |
| 5 | 防割手套 | 6 | 付 | 1、符合《GA614-2006警用防割手套》相关规定；  2、材质：由高强纤维包覆不锈钢丝的包芯纱织成；  3、耐切割系数：2.52；  4、应提供公安部出具的检测报告。  5、所投产品附带连续8年≥1000万产品责任险，提供保单证明材料，保单必须包含投标产品型号，投标产品型号、保单投保型号需与检测报告型号一致。 |
| 6 | 防刺服 | 4 | 件 | 硬质防刺服采用高强度金属合金片模压、叠柳成型，防刺性能达到防止标准试验刀具24焦耳动能的穿刺的要求；  1、执行标准《GA68-2008警用防刺服》；  2、材料：锰钢；  3、防护面积：≥0.30㎡ ； 4、提供产品责任保险金额250万元，质保期五年；  5、该产品应通过公安部特种装备质量监督检验中心检验，符合公安部012采购目录单位。 |
| 7 | 防爆毯 | 4 | 条 | 1、符合《GA69-2007 防爆毯》标准  2、外观：本产品由内胆、外套等制成，盖毯、围栏外表平整、无抽丝、破损、撕裂和腐蚀污垢，缝制线迹顺直、规整、松紧适宜、均匀、无跳线、断线，缝制牢固。盖毯和围栏均有清晰牢固的产品标志；  3、尺寸：盖毯的外形尺寸为≥1590mmx1600mm,盖毯结构由外至内依次为： 1层涂胶机织布+8层机织布+50层高分子量聚乙烯纤维无纬布+1层 涂胶机织布，盖毯中间有1个直径≥300mm的泄爆乩，盖毯质量≤12. 50kg。  4、外套材料检验;外套材料抗渗水性能:耐静水压＞12kPa，  外套材料的断裂强力:经向为≥3320N，纬向为≥2020N，  外套材料的撕破强力:经向为≥364N，纬向为≥202N  5、提供该产品公安部检测报告作为评判依据，检测报告的出具日期不得晚于本项目采购公告发布之日。 |
| 8 | 强光手电 | 7 | 个 | 1、符合GA 883-2018公安单警装备强光手电要求  2、电池：锂电池；可充电  2、电击电压：1000KV；  3、灯碗材质：高亮LED灯；  4、使用 18650 锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，距光源 5 m 处光斑中心初始照度应大于或等于180 l x。 |
| 9 | B-1型橡胶棍 | 6 | 根 | 1执行标准：符合GA/T 217-2016塑胶短警棍要求。  2、 产品结构：橡胶棍为内裹弹簧钢丝型橡胶警棍，棍体长度480mm。  3、产品尺寸：棍体中长度≥480mm，握持端长度150mm，棍体外径35.1mm，握持端我持部分外径34.5mm，握持端护手结构外径49.2mm。  4、产品重量：≤652g。  5、残余变形量：≤5.5mm。  6、阻燃性能：续燃时间≤2.0s。  7、温度适应性能：警棍在+55。C的温度条件下保持4小时残余变形量：≤8.0mm，在-30。C的温度条件下保持4小时棍体无断裂。 |
| 10 | PC防暴盾牌 | 4 | 片 | 1、符合《GA422-2008防暴盾牌》要求；  2、材质：透明聚碳酸脂PC材料制造；  3、防暴盾牌厚度：3.5mm；宽度：510mm；  4、防护面积：0.46㎡；  5、质量：2.49KG；  6、透光率：84.8%；  7、耐冲击强度：147J动能冲击符合标准；  8、耐穿刺性能：GA68-2003标准试验刀具24J动能穿刺符合标准；  9、握把连接强度：≥500N，臂带连接强度：≥500N； 10、该产品应通过公安部特种装备质量监督检验中心检验，符合公安部012采购目录单位。 |
| 11 | 执法记录仪 | 2 | 台 | 1. 符合标准：GB/T9254.1-2021;GB 17625.1-2012；GB4943.1-2022   2、支持录影视频： 1920x1080 30p、1280x720 30p、800x600 30p 三种可选。  3、录影视频格式 压缩方式：MJPG;文件格式：\*.AVI 视频码率 ≥9860kbps  4、照片格式 文件格式：\*.JPG照片解析度 ≥36M  5、数字变焦 2X,4X,8X,16X,32X,64X,128X可选  6、视频播放 1X,2X,4X,8X可选  7、一键快捷功能 一键启动录像，一键启动录音功能  8、红外开关 手动开启及光感自动切换两种  9、数据安全管理 安全模式、U盘模式两种可选  10、电池： 内置电池 高容量高压锂电池，3.7V  11、内存容量 32GB以上  12、视场角：≥172度，焦距：0.3M及以上  显示屏 ≥2英寸 TFT-LCD高分辨率彩屏；亮度≥250cd/m2，对比度≥400:1  选择语言 简体中文 英文（语言定制）  红蓝爆闪警示 支持  13、工作时间 待机时长不低于36小时/连续录像时长不低于13小时  防水防尘等级 ≥IP67  14、抗摔等级 ≥3.0米自由跌落  15、储存温度 -40~+60℃、工作环境温度 -10~+55℃（边充边录的情况下环境温度不能超过55℃）  16、作业系统 Windows XP/7/8/10 SP3/Vista and Mac 10.5 or above  17、尺寸 ≥81.5X58.5X33.5mm  18、重量 ≥115克  19、配件： 应具有肩章夹+电源适配器+USB线+合格证+保修卡+说明书 |
| 12 | 对讲机 | 4 | 台 | 1、符合标准：中华人民共和国无线电管理规定和技术标准  2、工作频段：  TD-LTDILTE FDD  WCDMA/EVDO  3、工作电压： 3.7V 工作温度 -20℃ - +60℃ 储存温度：-20℃ - +60℃  4、外型尺寸：102.3x58.5X34.5mm(带厚电池)  电池容量： 4800mAh   1. 接收灵敏度： -106dbm 整机重量： 245g   工作时间： 60小时（根据通话量而定)   1. 量大发射功率：23-25dbm 2. TYPE-C快捷速充/组呼全呼个呼选呼功能/双卡/ GPS定位(可选)/防雨淋   8、配件： 应电源适配器+连接线+合格证+保修卡+说明书 |
| 13 | 警用甩棍/G JA型 | 2 | 根 | 1、符合《GA886-2010公安单警装 警用伸缩警棍》相关标准；  2、材质：三节不锈钢管套装制成，握把处有橡胶包裹；  3、该产品应通过公安部特种装备质量监督检验中心检验，符合公安部012采购目录单位。 |
| 14 | 电警棍 | 2 | 根 | 1、GA 883-2010《公安单警装备警用强光手电》  2、输入电压：7.2V  3、功耗电流：≥3A 3、输出电压：1800KV以上  4、充电方式 :可充电（有充电口） |