|  |
| --- |
| **锶-90敷贴器设备技术参数** |
| 1.活度：20mCi  2.表面吸收剂量率：110-120Sv/hr(20mCi)  3.外部尺寸：约30mmX30mm×10mm  4.密封源活度区尺寸：约28mm×28mm  5.治疗手柄：双节，总长 约40cm  6.有机玻璃盒  7.防护盘  8.铅防护罐  9.铝合金箱  10.组织内射程1-2mm  11.锶-90均匀度≥97  12.锶-90含量≥99.5  13.半衰期28.79年  14.在设备使用寿命内，免费负责每年的衰变校正  15.锶-90编码卡  16.运输容器  17.放射源生产日期为两个月内  18.提供相关手续（放射性转让审批表等）；向属地公安局申请办理《放射性物品运输证》等一切事宜。  19.放射源储存保险箱1个  20.承担新锶-90敷贴器进口手续办理等一切费用 |