## 个人数字证书参数

一、个人数字证书

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | | **功能指标要求** |
| 1 | 标识个人用户网络身份。 | |
| 2 | 符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》。 | |
| 3 | 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》。 | |
| 4 | 证书格式标准遵循x．509v3标准。 | |
| 5 | 支持存放介质：智能密码钥匙。 | |
| 6 | 支持自定义证书扩展域管理。 | |
| 7 | 支持标准的国产SM2商用密码算法。 | |
| 8 | 产品制造厂商须具有电子认证服务许可证，产品制造厂商须通过国家卫健委（原卫生部）卫生系统电子认证服务机构复审、测试。 | |

二、智能密码钥匙

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **功能指标要求** |
| 1 | 符合卫生部《卫生系统数字证书介质规范（试行）》。 |
| 2 | 标准USB 1.1设备，支持USB2.0接口。 |
| 3 | 容量不小于64K字节。 |
| 4 | 自身的安全要求：具备完善的PIN校验保护功能。 |
| 5 | 支持标准的国产SM2商用密码算法。 |

三、其他要求

1.保修要求：设备及其所含附件自购买到货使用之日起享有一年保修期。

2.兼容性要求：设备需完整兼容我院现使用的各类信息系统。